Монтаж металлического сайдинга
1. Перед установкой сайдинга необходимо произвести измерения. Для этого площадь, которую вы планируете покрыть сайдингом, разбивают на простые геометрические фигуры, измеряют площадь каждой фигуры и суммируют их.
2. Готовим инструменты, необходимые для монтажа: нож, шлифмашинка, пуансон, перфоратор, инструмент для демонтажа.
3. Готовим поверхность под облицовку. Для этого тщательно выравниваем её. Рекомендуется также установить изоляционный материал, чтобы стены не накапливали влагу и не промерзали. Также необходимо изолировать поверхность вокруг отверстий в местах, где сайдинг соприкасается с гипсом, камнем, кирпичом, другими строительными материалами. Не забудьте заменить все прогнившие и расшатанные доски, если такие есть. Водосток, светильники, ставни монтируются до установки сайдинга.
4. Переходим к монтажу горизонтального сайдинга, лобзик, молоток, уровень, мел, рулетка, гвозди, саморезы, скобы.
А) Для сайдинга определяем стартовую точку, с которой начнём монтировать первый ряд панелей.
Б)Производится монтаж наружных и внутренних углов, наличников. Между карнизом и вершиной угла оставляют расстояние 6,4 мм.
В) Устанавливается стартовая полоса, окантовка оконных и дверных проёмов, отливы. Определите границу первого ряда, отметьте ширину стартовой панели, отчертите на стене горизонтальную линию. По данной линии сверяйте верхний край стартового профиля. Расстояние между кромками соседних полос – 12,7 мм.
Г) Монтируйте облицовочные панели снизу вверх от стартовой полосы. Основная панель вставляется в стартовый профиль и крепится гвоздями. Панель должна немного двигаться. Интервал между панелями – 40,5 см. Зазор в местах соединения сайдинга с аксессуарами – 6-12,5 мм. Сайдинг накладывают на другой лист на половину от заводской метки. Сайдинг вокруг дверей, окон и водосточных труб устанавливают в последнюю очередь.
Д) Верхний край оформляется так же, как под оконными проёмами и дверями. Финишный горизонтальный ряд завершается накладкой или J-профилем. 
3. Монтируем вертикальный сайдинг
А) выравнивается обрешетка;
Б) устанавливается вертикальная стартовая полоса;
В) угол монтируется параллельно стартовой полосе;
Г) вокруг окон и дверей монтируют J-профиль, чтобы закрепить сайдинг;
Д) устанавливаются виниловые панели.



